## Exchange-Server Setup

#### Voraussetzungen

Beim Exchange Server muß der Internet Mail Connector installiert und konfiguriert sein. Bitte ziehen Sie die Dokumentation Ihres Microsoft Exchange Servers zu Rate. Der Exchange-Server muß so konfiguriert sein, daß Sie Mail von jedem Exchange-Client ins Internet schicken können.

Im Exchange Server müssen angelegt sein:

| Dial Up Connection (ggf. manuell testen)
| EMail Domain (ihrefirma.de)
| Inbound Routing für Ihre Domain (ihrefirma.de) muß aktiviert sein.Wenn Sie mehrere Domains besitzen tragen Sie diese entsprechend ein.
| Automatisches Dial Up muß konfiguriert sein (z.B. alle 4 Stunden)
| Für jeden Benutzer muß im Exchange Server die passende Internet Mail Andresse zusätzlich angelegt werden.

#### Einrichten von POPConnect zum Abholen der Mail

Gehen Sie nun zur Maske ERHALTEN VON NACHRICHTEN.

Aktivieren Sie die Option "Benutzerdefinierter Befehl" und tragen Sie in dem Feld dahinter POPConnect mit Erweiterung und vollständigem Pfad ein. Dabei darf kein Netzwerkpfad verwendet werden und POPConnect muß auf einer lokalen Platte liegen.

Beispiel: C:\EXCHSRVR\POPCONNECT\POPCONNECT.EXE

Bestätigen Sie dann den Dialog mit OK. Nach Ändern der Exchange IMC Einstellungen muß der Service gestoppt und gestartet werden.

#### Einwahl über Router

Wenn Sie einen Router für die Einwahl in das Internet verwenden, so wird folgendes Problem bei Ihnen auftreten: jedesmal wenn ein Netzwerkbenutzer ein Mail verschickt, versucht der Exchange Internet Mail Connector sofort das Mail zu versenden. Dabei wird natürlich die Leitung geöffnet (teilweise auch mehrmals). Des weiteren wird POPConnect natürlich nicht gestartet, weil der Verbindungsaufbau nicht von Exchange sondern vom Router gesteuert wird.

Um diesem Problem Abhilfe zu schaffen bietet POPConnect die Möglichkeit, den Exchange IMC vor der Verarbeitung der Mails zu starten und danach wieder zu beenden, d.h. POPConnect startet den IMC und holt Mail aus dem Internet; währenddessen verschickt der IMC die ausgehenden. Sobald POPConnect fertig ist wird der IMC wieder beendet. Der Router stellt fest, daß keine Daten mehr über die Leitung laufen und schließt die Verbindung.

Zwar muß jetzt POPConnect entweder von Hand oder durch einen entsprechenden Zeitsteuerungsmechanismus gestartet werden, dafür werden jedoch die Verbindungskosten ins Internet deutlich gesenkt.

Um den IMC beim von POPConnect kontrollieren zu lassen, verwenden Sie die Kontrollkästchen "IMC starten" und "IMC beenden" im POPConnect Basis Setup.